
ОСТ1 31109-80 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9zdGFsL2JvbHR5L2l0ZW0vNDUtb3N0MS0zMTEwOS04MC1ib2x0LXMtc2hlc3RpZ3Jhbm5vai1nb2xvdmtvag==)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31109-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 110 |
| Материал | Сталь 16ХСН |
| Покрытие | Цинкирование или Кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | Резьба - 6е | М4 | М5 | М6 | М8 |
| Стержень - h 12 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| l o | | 9 | 10 | 12 | 14 |
| L | min | 12 | 14 | 16 | 18 |
| max | 36 | 50 | 60 | 60 |