
ОСТ1 31552-80 ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ L90` С КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9zdGFsL3ZpbnR5L2l0ZW0vNzgtb3N0MS0zMTU1Mi04MC12aW50LXMtcG90YWpub2otZ29sb3Zrb2otbDkwLXMta3Jlc3Rvb2JyYXpueW0tc2hsaXRzZW0=)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОСТ 1 31552-80 |
| σв  кгс/мм2, не менее | 110 |
| Материал | Сталь 15ХСН |
| Покрытие | Цинкирование или кадмирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба - 6е | | М4 | М5 | М6 |
| L | min | 10 | 10 | 12 |
| max | 26 | 30 | 30 |