ОСТ1 34047-80 ЗАКЛЕПКА С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ L90` С КОМПЕНСАТОРОМ

* [Эл. почта](http://ost-1.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29zdC0xLnJ1L2thdGFsb2cva3JlcGV6aG55ZS1pemRlbGl5YS9hbHl1bWluaWovemFrbGVwa2kvaXRlbS8xNTUtb3N0MS0zNDA0Ny04MC16YWtsZXBrYS1zLXVtZW5zaGVubm9qLXBvdGFqbm9qLWdvbG92a29qLWw5MC1zLWtvbXBlbnNhdG9yb20=)



|  |  |
| --- | --- |
| Условный код | ОТС 1 34047-80 |
| Материал | Алюминий В65 |
| Покрытие | Анодное оксидирование |

 Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| L, мм | min | 5 | 6 | 7 | 9 |
| max | 16 | 19 | 22 | 26 |

Опубликовано в [ЗАКЛЕПКИ](http://ost-1.ru/katalog/krepezhnye-izdeliya/alyuminij/zaklepki)